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ВВОДНЫЙ
ИНСТРУКТАЖ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие требования пожарной безопасности при работе
в Заиграевском доме-интернате для престарелых и инвалидов
1.1. Все работники учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения возлагается на руководителя учреждения.
1.3. Ответственность за пожарную безопасность в служебных и производственных помещениях, закрепленных за структурными подразделениями, возлагается на руководителей структурных подразделений.

2. Работники учреждения обязаны:
• Соблюдать на работе требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
• Знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей;
• Знать правила пользования огнетушителями;
• Держать всегда свободными от любых предметов подходы к средствам пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарные ящики и др.);
• Хранить легковоспламеняющиеся вещества в соответствии с правилами пожарной безопасности.

3. Требования пожарной безопасности к содержанию территории.

3.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, горючих отходов, тары, опавших листьев и сухой травы. Весь образующийся мусор разрешается собирать только в специализированные контейнеры, установленные на специально выделенной для этого площадке.
3.2. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов и строительства других (даже временных) зданий и сооружений.
3.3. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, складам используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенным от снега и льда.
3.4. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории учреждения категорически запрещено.

4. Пожарная безопасность, требования безопасности к работе
в аварийных ситуациях
4.1. Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т. п.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам
4.2. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.
4.3. Обслуживающий персонал при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря с занесением результатов в вахтенный журнал
4.4. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками или проживающими гражданами, а также о загорании, "хлопке" (взрывном воспламенении горючих паров и газов), т.е., возникшей аварийной ситуации
4.5. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:
• пожарной охраны — при возникновении загорания или возможности его возникновения по телефону  01, 010, 53901, 41522;
• скорой помощи — при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону 03, 030, 53214.
4.6. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры
по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшим.
4.7. При возникновении аварийных ситуаций следует:
• принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;
• сообщить в пожарную охрану;
• прекратить все технологические операции;
• проинформировать руководителя учреждения;
• принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.
4.8. Тушение загораний необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися в учреждении.

5. Содержание Заиграевского дома-интерната
5.1. Все производственные и складские помещения должны быть определены на категорию взрыво и пожаробезопасности.
5.2. Противопожарные системы и установки помещений и зданий должны содержаться постоянно в исправном рабочем состоянии.
5.3. В учреждении запрещается:
• Хранение и применение в цокольном этаже легковоспламеняющихся веществ (ЛВЖ) и  горючих жидкостей (ГЖ), взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрыво- и пожароопасных веществ и материалов.
• Загромождать мебелью, оборудованием двери, выходы и эвакуационные лестницы.
• Производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
• Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
• Устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовки, а также хранить под маршами лестниц и их площадках вещи, мебель и другие материалы.

5.4. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открываемые замки (щеколды).
5.5. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть отключены.
5.6. Прилегающая территория и помещения, закрепленные за структурными подразделениями постоянно поддерживаются работниками подразделения в чистоте, весь мусор и отходы производства своевременно убираются.
5.7. Проезды к зданию должны содержаться свободными, обеспечивающими беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• пользоваться поврежденными розетками
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
• оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
• применять нестандартные нагревательные приборы.

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения.

6.1. Сети противопожарного водопровода (ВПК) должны находиться в исправном состоянии.
6.2. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год.
6.3. У гидрантов и водоемов должны быть установлены соответствующие указатели.
6.4. Пожарные краны внутреннего водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Вентиль пожарного крана должен быть исправен.

7. Первичные средства пожаротушения.

7.1. Каждый огнетушитель, установленный в учреждении, имеет порядковый номер.
7.2. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться
7.3. Пользоваться огнетушителями необходимо в соответствии с Правилами эксплуатации огнетушителей.
7.4. Использование первичных средств пожаротушения для посторонних целей не допускается.

8. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения
8.1. Углекислотные огнетушители
Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также  электроустановок,  находящихся под напряжением до 1000 В.
Для приведение в действие углекислотных огнетушителей необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа и направить струю газа на источник огня.
Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности, вертикально.
Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.
Необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами.
8.2. Порошковые огнетушители
Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, и загораний на автомобильном транспорте.
Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку
8.3. Внутренние пожарные краны водоснабжения
Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.
Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав
8.4. Асбестовое полотно, войлок (кошма)
Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.
8.5. Песок
Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха.
Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

9. Порядок действий при пожаре:

Каждый работник учреждения при обнаружении пожара или признаков горения(задымление, запах гари ) обязан:
9.1. Сообщить об этом в пожарную охрану по телефону: 01, 010, 53901, 41522;

9.2. При этом необходимо назвать:
• Адрес объекта 
• Место возникновения пожара, меры принятые к тушению и эвакуации проживающих граждан
• Свою должность и фамилию 
9.3. Включить пожарную сигнализацию.
9.4. Отключить электроснабжение.

9.5. Открыть задвижку холодной воды.

9.6. открыть въездные ворота и эвакуационные выхода.
9.7. Сообщить вышестоящему руководителю.
9.8. Остановить работу технологического оборудования;
9.9. Сообщить дежурному инженеру-электрику о возгорании;
9.10. Принять, по возможности, другие меры
• по эвакуации людей,
• тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и
• сохранности материальных ценностей.
9.11.При использовании первичных средств пожаротушения соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации огнетушителей.
9.10. Руководитель обязан:
• Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара и эвакуации проживающих граждан и персонала;
• Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
• Осуществить общее руководство по тушению пожара;
• Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками принимающими участие в тушении пожара;
• Организовать встречу подразделений пожарной охраны;
· Проверить по спискам проживающих граждан и персонал.
10 .Сотрудник, назначенный ответственным за пожарную безопасность в рабочем помещении, обязан:

10.1. Осуществлять контроль за соблюдением в помещения правил пожарной безопасности.
10.2. В обязательном порядке осуществлять по окончании рабочего дня осмотр помещения, плотно закрыть окна, отключить освещение и электрооборудование.
10.3. Ответственность за соблюдение посетителями правил пожарной безопасности возлагается на должностных лиц, осуществляющих их сопровождение и руководителей структурных подразделений, в помещении которых находится посетитель.

11. Ответственность

11.1. За невыполнение требований данной инструкции сотрудники учреждения несут ответственность в установленном законом порядке.

Инженер по охране труда ___________Черных О.И.
